\begin{slide}{Hauptspeicher}

Mit zwei nand-Bausteinen kann man ein Bit speichern:
\url{http://www.play-hookey.com/digital/rs_nand_latch.html}

Das ist ein Schalt-\emph{Werk} (= Schalt-\emph{Netz} mit Rückführungen),
es heißt Flip-Flop.

\end{slide}

\begin{slide}{Hauptspeicher (II)}

Hauptspeicher aus Flip-Flops:
\begin{itemize}
\item
  Nachteil: 
  \begin{itemize}
  \item
    einige Transistoren pro Bit, 
  \item
    Stromfluß auch ohne Zugriff
  \end{itemize}
\end{itemize}

grundsätzlich andere Technik: 
Ladungsspeicherung (wie in Kondensatoren).
\begin{itemize}
\item
  Vorteil: 
  \begin{itemize}
  \item nur ein Transistor pro Bit, 
  \item Stromfluß nur bei Zugriff,
  \end{itemize}
\item
  Nachteil: 
  \begin{itemize}
  \item
    wg. Ladungsverlusten regelmäßiges Lesen/Überschreiben nötig.
  \end{itemize}
\end{itemize}
\end{slide}
