\begin{slide}{IP-Adressierung: Karten}

jede Netzwerkkarte hat 
\begin{itemize}
\item
  eine physikalische Adresse
  (vom Hersteller fest eingetragen)
\item
  eine logische Adresse (4 byte)
  (je nach Netz-Konfiguration)
\end{itemize}

\begin{small}
\begin{verbatim}
/sbin/ifconfig   eth0      

Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:0C:40:83
inet addr:192.168.0.80  Bcast:192.168.0.255  
Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::240:f4ff:fe0c:4083/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
\end{verbatim}
\end{small}

\end{slide}

\begin{slide}{IP-Adressierung: Routing}

Pakete, die nicht an das lokale Netz gehen,
müssen an das passende Gateway geschickt werden.
\begin{small}
\begin{verbatim}
/sbin/route

Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask          Iface
lpz2-d5-1.mcbon *               255.255.255.255  ippp0
192.168.1.0     afa.local       255.255.255.0    eth1
192.168.0.0     afa.local       255.255.255.0    eth0
default         lpz2-d5-1.mcbon 0.0.0.0          ippp0
\end{verbatim}
\end{small}

ausprobieren: \verb|traceroute|

\end{slide}


\begin{slide}{Adressierung: Namen}

IP-Adressen sind Zahlenfolgen,
aber Verwendung von Namen ist besser:
\begin{itemize}
\item
  sind leichter zu merken
\item
  tatsächliche Adresse ist leichter zu ändern
\end{itemize}

Übersetzung von Namen in Adressen 
geschieht durch \emph{Nameserver}

(dessen Zahlenfolge muß natürlich bekannt sein,
damit man ihn überhaupt erreicht, 
z. B. HTWK-Rechenzentrum: 141.57.1.1)

siehe \verb|cat /etc/resolv.conf, host, dig|

\end{slide}
