\begin{slide}{Ethernet}

eigentlich CSMA/CD: carrier sense, multiple access, collision detection

\begin{itemize}
\item
  multiple access:
  mehrere Geräte (Netzwerkkarten) auf 

  einem \emph{Bus}:  Koaxialkabel, Twisted Pair, Glasfaser
\item
  senden kann immer nur einer (Sender muß Kollisionen erkennen)
\item
  hören können alle 
  ($=$ Empfänger muß sich \glqq seine\grqq\ Pakete selbst heraussuchen)
  
  $\to$ ist sicherheitskritisch
\end{itemize}


\end{slide}
