\begin{slide}{OSI-Referenzmodell}

\begin{itemize}
\item
  1979: ISO 7498, open systems interconnection
\item
  definiert verschiedene Übertragungs-Schichten
\item
  jede Schicht bietet Dienste für die jeweils nächst höhere
  (und für keine andere)
\end{itemize}

\end{slide}

\begin{slide}{OSI-Referenzmodell}

\begin{itemize} \itemsep 0pt \parskip 0pt
\item
  Anwendungsschicht (application layer)
\item
  Darstellungs-Schicht (presentation layer),
\item
  Kommunikations-Steuerungs-S. (session layer),
\bigskip
\item
  Transportschicht (transport layer): 

  definiert end-to-end-Verbindungen
\item
  Vermittlungsschicht (network layer):


  Bestimmung des Übertragungsweges (routing)
\item
  Sicherungs-Schicht (data link layer):

  erkennt Bit-Verfälschungen, bestätigt korrekten Empfang
  bzw. sendet Paket erneut
\item
  Bit-Übertragungs-Schicht (physical layer):

  mechanische, elektrische, optische Festlegungen
\end{itemize}

\end{slide}
