\begin{slide}{Token Rings}

\begin{itemize}
\item
  Geräte sind an Ring angeschlossen
\item
  Informationen fließen auf Ring in \emph{eine} Richtung
\item
  Sende-Berechtigung (token) wird durchgereicht
\item
  Empfänger sendet Quittung
\end{itemize}
$\to$ bessere Auslastung, garantierte Antwortzeiten

FDDI (fibre distributed data interface) 

realisiert 100MBit/s-Tokenring 

(bis 1000 Stationen, bis 200 km Länge, oft als Backbone)

\end{slide}
