\begin{slide}{Perfektion/Redundanz: Kosten/Nutzen}

keine Hardware ist vollständig perfekt
(durch physikalische, chemische, thermodynamische Schwankungen)

(der technische Aufwand wächst astronomisch
mit dem gewünschten Perfektheitsgrad)

Beispiel: CD/DVD-Rohlinge

man verwendet deswegen Formate mit eingebauter Redundanz,
damit man Hardwarefehler beim Lesen korrigieren kann.

(der dabei benötigte Extra-Platz ist viel billiger, 
als die Rohlinge/Brenner physikalisch zu verbessern)

vgl. \emph{bad blocks} auf Festplatten, 
Fehler auf Halbleiter-Wafern, auf -Chips

Aufgabe: welcher Zusatz-Aufwand (Platz)
für Fehlerkorrektur auf CD-ROMs?

\end{slide}
