\begin{slide}{Netzkonfiguration MM-Pool} \label{slide:netz}

\begin{itemize} \itemsep 0pt
\item
  IP-Adresse: 141.57.118.Arbeitsplatz
\item
  Netzmaske: 255.255.255.192
\item
  Broadcast: 141.57.118.255
\item
  Gateway:  141.57.118.3
\item
  Nameserver (DNS): 141.57.1.1
\end{itemize}

Prüfen mit \verb|/sbin/ifconfig|,
muß \verb|eth0| (= Ethernetkarte Nr. 0)  anzeigen

Evtl. vorher manuelles Laden des Kartentreibers
($=$ Kernel-Modul) nötig:
\verb|sudo /sbin/insmod sk98lin|

(\verb|sudo| bedeutet: mit Superuser-Rechten)

\end{slide}
