\begin{slide}{CD und DVD}

\emph{Prinzip}: entlang einer Spur gibt es Vertiefungen (pits)
und Erhebungen (lands),

bei Abtasten wird ein Laserstrahl reflektiert (land) oder nicht (pit).

Vertiefungen sind \glqq oben\grqq, darauf ist Schutzschicht (Lack),
abgetastet wird von unten.

CD: pit-Länge: 0.8 $\mu$m, Spur-Abstand: 1.6 $\mu$m

\emph{Aufgaben}: wie lang ist die Spirale? wie schnell dreht sich die CD?
wieviel Bit (pits) passen drauf?

DVD: pits und Abstand sind $\approx$ halb so groß wie bei CD

DVD-9 verwendet zwei Schichten (Laser muß anders fokussiert werden,
erste Schicht: innen nach außen, zweite: außen nach innen).

\end{slide}
