\begin{slide}{Prototypen}

\begin{itemize} \itemsep 0pt \parskip 0pt
\item
  Demonstrations-Prototyp

  dient zur Akquisition eines Auftrags,
  wird dann \glqq weggeworfen\grqq
\item
  Prototyp im engeren Sinne

  ist provisorisches, aber lauffähiges Softwaresystem

  wird parallel zur Modellierung erstellt

  veranschaulicht Aspekte der Nutzerschnittstelle
  oder der Funktionalität
\item
  Labormuster

  zum internen Experimentieren,

  technisch mit späterem Produkt vergleichbar
\item
  Pilotsystem

  ist bereits der Kern des tatsächlichen Produktes

  wird nach Benutzerprioritäten weiterentwickelt
\end{itemize}

\end{slide}


\begin{slide}{Arten von Prototypen}

\begin{itemize}
\item
  horizontaler Prototyp:

  beschränkt auf eine System-Ebene,
  für diese aber möglichst vollständig
\item
  vertikaler Prototyp:

  implementiert ausgewählte Aspekte
  über alle Ebenen hinweg
\end{itemize}

\end{slide}

\begin{slide}{Prototyp und Produkt}

mögliche Beziehungen zwischen Prototyp und fertigem System:
\begin{itemize}
\item
  Prototypen dienen nur zur Klärung von Problemen

\item
  Prototyp ist Teil der Produktdefinition

\item
  Prototyp wird weiterentwickelt und damit Bestandteil des Produktes
\end{itemize}


\end{slide}

\begin{slide}{Prototypen: Bewertung (+)}

\begin{itemize}
\item
  reduziert Entwicklungsrisiko
\item
  können in andere Prozeßmodelle integriert werden
\item
  können durch geeignete Werkzeuge schnell hergestellt werden
\item
  Labormuster fördern Kreativität
\item
  Rückkopplung mit Nutzer und Auftraggeber
\end{itemize}
\end{slide}

\begin{slide}{Prototypen: Bewertung (-)}
\begin{itemize}
\item
  höherer Aufwand (*)
\item
  Prototyp muß oft fehlende Dokumentation ersetzen
\item
  Gefahr, daß Wegwerf-Prototyp (aus Ressourcenmangel)
  doch Teil des Endproduktes wird
\item
  Beschränkungen und Grenzen oft nicht genau bekannt
\end{itemize}
(*) aber beachte:
\begin{itemize}
\item
  Fred Brooks 197?:  (when designing a system \dots) 
  \emph{plan} to throw one away,
  you will \emph{do} so anyhow.
\item
  Es ist billiger, erst ein 8-Zoll-Teleskop zu bauen,
  und danach ein 20-Zoll-Teleskop,
  als nur ein 20-Zoll-Teleskop.
\end{itemize}


\end{slide}
